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[bookmark: _Toc234828947]
Del 2 Spesifikasjon av teiknereglar
Del 2 av «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister» omfattar teiknereglar for innhald i arealplankartet jf. pbl. §§ 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-5, kap. 11 og 12 med vidare detaljering fastsett i forskrift og NPAD-spesifikasjonar som er baserte på fagstandard for plan i SOSI-standarden (SOSI-standarden er fastsett av Statens kartverk = samordna opplegg for stadfesta informasjon). Spesifikasjonane definerer korleis ulike objekt med eigenskapar skal framstillast både på plankartet for kvar enkelt plan og ved samanstilling av fleire arealplanar i digitalt planregister både på skjerm og ved utskrift. 
Nærmare spesifikasjon for plankart er i del 1, mens spesifikasjon for digitalt planregister er i del 4. 
Denne spesifikasjonen skal nyttast saman med NPAD del 3 for dei ulike plannivåa ved framstilling av plankart. Standarden gir ei fullstendig oversikt over korleis geometrien i arealplanar skal kodast.
2.1 [bookmark: _Toc156210114][bookmark: _Toc234828948]Formålsfargar
Ved fastsetjing av fargar for arealformål er det lagt vekt på å bruke fargar som er lette å skilje frå kvarandre. Med omsyn til at planar også skal framstillast på nettet, er fargane tilpassa også dette. Det er nytta såkalla nettsikre fargar, som er ein fargepalett med 216 fargar som er utarbeidd etter mange års erfaring med internett. På internett har fargetonar ein tendens til å sjå annleis ut avhengig av kva nettlesar som blir nytta. Også ulikt utstyr (PC-skjerm, plottarar, videokanonar) og ulik programvare kan vise same fargetone ulikt.
Fordelen med denne fargepaletten er at det er relativt stor avstand mellom fargetonane i skalaen. Han kan derfor også nyttast utanfor internett, sidan han gjer det enklare å skilje mellom ulike formålsfargar. 
Trykkjeri nyttar CMYK-fargepalett i systema sine. Desse kodane er derfor også lagde inn i standarden, men det er tilrådd å ikkje nytte CMYK-fargar om data skal publiserast på nettet. Denne paletten har ikkje tilstrekkeleg fargemetting i fargetonane til at dei blir rett konverterte til nettsikre RGB-verdiar. Ein bør nytte RGB-fargepalett dersom det er mogleg.
2.2 [bookmark: _Toc156210115][bookmark: _Toc234828949] Bruk av symbol 
Ved framstilling av plan etter gjeldande lov blei det gitt høve til å nytte symbol på enkelte formål. Bruk av symbol på formåla er valfritt. Det er utarbeidd ein symbolfont som inkluderer alle standardiserte symbol for plandata, også for eldre versjonar av spesifikasjonane. 
[bookmark: _Hlk206057917]Symbolfont kan lastast ned frå nettsidene til departementet.
2.3 [bookmark: _Toc234828950]Framstilling av 3D-objekt
Ved framstilling av 3D-volum nyttar ein same linjetype for å avgrense volumobjektet som det tilhøyrande 2D-objektet. Eit handlingsrom vil til dømes avgrensast med stipla linje som byggjegrense langs kantane til 3D-objektet. Det er foreslått å framstille flater i 3D-objektet med transparent gråtone, men dersom det støttar framstilling i 2D kan det setjast farge på 3D-objekta. 3D-objekt blir rekna som eit supplement til framstillinga av plankartet i 2D og vil ikkje kunne erstatte andre element eller eit plankart i 2D.
2.4 [bookmark: _Toc234828951]Teiknereglar ved endring av plan
Ved endring av plan og innføring av nye element skal teiknereglane i del 2 (dette dokumentet) alltid nyttast. Det kjem av at plan- og bygningslova ikkje har overgangsreglar som opnar for bruk av gamle teiknereglar. Kodeverket for teiknereglane i dag er innarbeidd i NPAD del 3 for kvart av plannivåa.
Dersom det berre er aktuelt å flytte eller justere eksisterande element i planen som er framstilte etter eldre lovverk (som formålsgrenser eller byggjegrenser), eller endre juridisk tekst (som feltnamn og grad av utnytting), kan ein bruke dei opphavlege arealbrukskodane med tilhøyrande teiknereglar. Dette gjeld berre dersom planen ligg føre i vektorformat. Dersom planen berre finst i analog form (PDF/papir/folie), må det endra området digitaliserast og framstillast etter gjeldande del 2, slik det kjem fram ovanfor.
2.5 [bookmark: _Toc156210116][bookmark: _Toc234828952]Teiknereglar for arealdelen av kommuneplanen
2.5.1 [bookmark: _Toc234828953][bookmark: _Toc156210117][bookmark: _Toc251328853]Kodar og framstilling av arealformål 
2.5.1.1	Framstilling av arealformål som flater, gruppe 1 og 2




[image: Logo]
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Del 2: Spesifikasjon for teiknereglar. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
	Formålsnamn
	Kode
	Formålsfarge
Eksisterande formål
	RGB
	CMYK
	
	Formålsfarge
Nytt formål
	RGB
	CMYK

	1. Bygningar og anlegg 
	(1000)
	
	
	
	
	
	
	

	Bygningar og anlegg
	1001
	 BA
	255-204-0
	0-20-100-0
	 
	 
	230-185-0
	0-20-100-10

	Bustadbygg
	1110
	 B
	255-255-153
	0-0-40-0
	 
	 
	255-255-51
	0-0-80-0

	Studentbustader
	1114
	SB
	
	
	
	
	
	

	Fritidsbygg
	1120
	 FB
	255-204-102
	0-20-60-0
	 
	 
	255-204-51
	0-20-80-0

	Sentrumsformål
	1130
	 SF
	204-153-0   
	0-25-100-20
	 
	 
	153-102-0
	0-33-100-40

	Kjøpesenter
	1140
	 KS
	204-153-204
	0-25-0-20 
	 
	 
	153-102-153
	0-33-0-40

	Forretningar
	1150
	FOR 
	204-204-255
	20-20-0-0
	 
	 
	153-153-255
	40-40-0-0

	Bygningar for offentleg eller privat tenesteyting
	1160
	 T
	255-153-153
	0-40-40-0
	 
	 
	255-102-153
	0-60-40-0

	Fritids- og turistformål
	1170
	FTU
	153-153-204
	25-25-0-20
	 
	 
	102-102-153
	33-33-0-40

	Råstoffutvinning
	1200
	 RU
	204-153-153
	0-25-25-20
	 
	 
	172-102-102
	0-41-41-33

	Massemottak
	1202
	 MM
	
	
	 
	 
	
	

	Næringsbygg
	1300
	 NÆ
	204-153-255
	20-40-0-0
	 
	 
	153-102-204
	25-50-0-20

	Idrettsanlegg
	1400
	 IDR
	153-204-0
	25-0-100-20
	 
	 
	102-153-0
	33-0-100-40

	Andre typar anlegg
	1500
	ABA
	255-153-51
	0-40-80-0
	 
	 
	204-102-0
	0-50-100-20

	Vindkraftanlegg
	1530
	VKA
	
	
	
	
	
	

	Solkraftanlegg
	1531
	SOL
	255-102-51
	0-60-80-0
	
	
	204-51-51
	0-75-75-20

	Uteopphaldsareal
	1600
	 UTE
	102-204-153
	50-0-25-20
	 
	 
	51-153-102
	67-0-33-40

	Urbant landbruk
	1640
	 URB
	
	
	 
	 
	
	

	Gravplass
	1700
	 GR
	204-102-153
	0-50-25-20
	 
	 
	153-51-102
	0-67-33-40

	Bygningar og anlegg kombinert i samsvar med dei definerte føresegnene
	1800
	[image: 1800-1-150-30]KBA
	255-204-0
255-255-255
	0-20-100-0
0-0-0-0
	 
	[image: 1800-2-150-30]
	230-185-0
255-255-255
	0-20-100-10
0-0-0-0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
	(2000)
	
	
	
	
	
	
	

	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
	2001
	 ST
	204-204-204
	0-0-0-20
	 
	 
	153-153-153
	0-0-0-40

	Veg
	2010
	V
	
	
	
	
	
	

	Bane
	2020
	BAN
	204-153-102
	0-25-50-20
	 
	 
	153-102-51
	0-33-67-40

	Lufthamn
	2030
	LHA
	204-204-204
	0-0-0-20
	 
	 
	153-153-153
	0-0-0-40

	Hamn
	2040
	H
	153-204-204
	25-0-0-20
	 
	 
	102-177-177
	42-0-0-31

	Molo
	2044
	MO
	51-190-190
	73-0-0-25
	
	
	51-140-140
	64-0-0-45

	Hovudnett for sykkel
	2050
	HS
	255-204-204
	0-20-20-0
	 
	 
	255-153-153
	0-40-40-0

	Kollektivnett
	2060
	KO
	204-153-102
	0-25-50-20
	 
	 
	153-102-51
	0-33-67-40

	Kollektivknutepunkt
	2070
	KK
	
	
	
	
	
	

	Parkering
	2080
	P
	185-185-185
	0-0-0-27
	 
	 
	128-128-128
	0-0-0-50

	Teknisk infrastruktur
	2101
	TIS
	255-204-153
	0-20-40-0
	 
	 
	255-153-102
	0-40-60-0

	Trasé for nærmare definert teknisk infrastruktur
	2180
	ATI
	
	
	
	
	
	

	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kombinert i samsvar med dei definerte føresegnene
	2800 1)
	[image: 2800-1-150-30]SK
	204-204-204
255-255-255
	0-0-0-20
0-0-0-0
	 
	[image: 2800-2-150-30]
	153-153-153
255-255-255
	0-0-0-40
0-0-0-0

















2.5.1.2	Kodar og framstilling av samferdselsformål som linjer


	
… TYPESAMFLINJE
	
	
	Symbol-beskriving
	Eksisterande
Farge RGB 0-0-0 (svart) om ikkje anna er opplyst
	Nytt formål
Farge RGB 255-0-0 (raud)

	
	
	
	Lengd 
(mm)
	Mellomrom (mm)
	
	

	
	
	
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv

	
	Kode
	Strekbreidd
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3

	Fjernveg
	1121
	0,40
	2,5
	
	3,6
	1,8
	
	1,5
	[image: 1121-a1-v1]
	[image: 1121-a1-v2]
	[image: 1121-a1-v3]
	[image: 1121-a2-v1]
	[image: 1121-a2-v2]
	[image: 1121-a2-v3]

	Hovudveg
	1122
	0,35
	1,8
	
	2,7
	1,2
	
	0,9
	[image: 1122-a1-v1]
	[image: 1122-a1-v2]
	[image: 1122-a1-v3]
	[image: 1122-a2-v1]
	[image: 1122-a2-v2]
	[image: 1122-a2-v3]

	Samleveg
	1124
	0,25
	1,2
	
	1,7
	0,55
	
	0,45
	[image: 1124-a1-v1]
	[image: 1124-a1-v2]
	[image: 1124-a1-v3]
	[image: 1124-a2-v1]
	[image: 1124-a2-v2]
	[image: 1124-a2-v3]

	Tilkomstveg
	1125
	0,20
	0,5
	
	0,8
	0,25
	
	0,25
	[image: 1125-a1-v1]
	[image: 1125-a1-v2]
	[image: 1125-a1-v3]
	[image: 1125-a2-v1]
	[image: 1125-a2-v2]
	[image: 1125-a2-v3]

	Gang-/sykkelveg 
	1130
	(Ø) 0,20
	
	
	
	1,0
	0,4
	0,7
	[image: 1130-a1-v1-ny]
	[image: 1130-a1-v2-ny]
	[image: 1130-a1-v3-ny]
	[image: 1130-a2-v1-ny]
	[image: 1130-a2-v2-ny]
	[image: 1130-a2-v3-ny]

	Sykkelveg 
	1131
	(Ø 0,20
	
	
	
	1,0
	0,4
	0,7
	[image: 1131-A1-v1-ny]
	[image: 1131-a1-v2-ny]
	[image: 1131-a1-v3-ny]
	[image: 1131-a2-v1-ny]
	[image: 1131-a2-v2-ny]
	[image: 1131-a2-v3-ny]

	Gangveg
	1132
	0,15
	0,25
	0,35
	0,25
	0.25
	0,35
	0,4
	[image: 1132-a1-v1-ny]
	[image: 1132-a1-v2-ny]
	[image: 1132-a1-v3-ny]
	[image: 1132-a2-v1-ny]
	[image: 1132-a2-v2-ny]
	[image: 1132-a2-v3-ny]

	Turveg eller turdrag
	1140
	0,15
	0,50
	0,7
	0.5
	0,35
	0,5
	0.5
	[image: 1142-v1-a1_ny]
	[image: 1142-v2-a1-ny]
	[image: 1142-v3-a1-ny]
	[image: 1142-v1-a2-ny]
	[image: 1142-v2-a2-ny]
	[image: 1142-v3-a2-ny]

	Skitrekk1)
	1143
	0,10
	
	
	
	
	0,3
	
	
	[image: 1143-1]
	
	
	[image: skitrekk-a2-v2]
	

	Jernbane
	1151
	0,25
	1,2
	
	1,5
	0,5
	
	0,4
	[image: 1151-v1-a1]
	[image: 1151-v2-a1]
	[image: 1151-v3-a1]
	[image: 1151-v1-a2]
	[image: 1151-v2-a2]
	[image: 1151-v3-a2]

	Sporveg
	1152
	0,20
	0,6
	
	1.0
	0,3
	
	0,5
	[image: 1152-v1-a1]
	[image: 1152-v2-a1-ny]
	[image: 1152-v3-a1]
	[image: 1152-v1-a2]
	[image: 1152-v2-a2]
	[image: 1152-v3-a2]

	Taubane 
	1155
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	[image: 1155-v2-a1]
	
	
	[image: 1155-v2-a2]
	

	Trasé for nærmare definert kollektivtransport
	1156
	0,20
	1,0
	1,3
	0,7
	0.4
	0.4
	0.7
	RGB 153-51-0
[image: 1156-a1-v1]
	RGB 153-51-0
[image: 1156-a1-v2]
	RGB 153-51-0
[image: 1156-a1-v3]
	[image: 1156-a2-v1]
	[image: 1156-a2-v2]
	[image: 1156-a2-v3]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






2.5.1.3	Kodar og framstilling av samferdselsformål som punkt

	
… TYPESAMFPUNKT
	
	
	Symbol-beskriving
	Noverande
Farge RGB 0-0-0 (svart) om ikkje anna er opplyst
	Nytt formål
Farge RGB 255-0-0 (raud)

	
	
	
	Lengd
(mm)
	Mellomrom (mm)
	
	

	
	
	
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv

	
	Kode
	Strekbreidd
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3

	Vegkryss
	1129
	
	
	
	
	
	
	
	[image: ]
	[image: 1129-a1-v2]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: 1129-a2-v2]
	[image: ]

	Kollektivknutepunkt
	1159
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[image: ]
	[image: 1159-A1-V2]
	[image: 1159-A1-V3]
	[image: ]
	[image: 1159-A2-V2]
	[image: 1159-A2-V3]



2.5.1.4	Kodar og framstilling av infrastrukturformål som linjer

	
… KPINFRASTRUKTURLINJE
	
	
	Symbol-beskriving
	Noverande
Farge RGB 0-0-0 (svart) om ikkje anna er opplyst
	Nytt formål
Farge RGB 255-0-0 (raud)

	
	
	
	Lengd
(mm)
	Mellomrom (mm)
	
	

	
	
	
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv

	
	Kode
	Strekbreidd
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3


	Vassforsyningsnett
	1165
	0,15
	
	2,0
	
	
	1.0
	
	
	[image: ]
	
	
	[image: ]
	

	Avløpsnett
	1166
	0,15
	
	2,5
	
	
	0,5
	
	
	[image: 1166-1-ny]
	
	
	[image: 1166-2-ny]
	

	Kraftleidning, energinett
	1167
	0,25
	
	3,0
	
	
	1,5
	
	
	[image: 1167-KpInfr_a1]
	
	
	[image: 1167-KpInfr_a2]
	

	Trasé for overvatn
	1168
	0,15
	
	2,0
	
	
	0,5
	
	
	[image: KpInfrastruktur-1165-1]
	
	
	[image: KpInfrastruktur-1165-2]
	










2.5.1.5 Kodar og framstilling av formål som flater, gruppe 3 til 6

	Formålsnamn
	Kode
	Formålsfarge
Eksisterande formål
	RGB
	CMYK
	
	Formålsfarge
Nytt formål
	RGB
	CMYK

	3. Grønstruktur
	(3000)
	 
	
	
	 
	 
	
	

	Grønstruktur
	3001
	G
	153-255-153
	40-0-40-0
	 
	 
	102-204-102
	50-0-50-20

	Blågrønstruktur
	3002
	BG 
	102-255-204
	60-0-20-0
	 
	 
	0-204-153
	100-0-25-20

	Naturområde
	3020
	 GN
	153-255-153
	40-0-40-0
	 
	 
	102-204-102
	50-0-50-20

	Turdrag
	3030
	 TD
	
	
	 
	 
	
	

	Friområde
	3040
	 FRI
	
	
	 
	 
	
	

	Park
	3050
	 PA
	
	
	 
	 
	
	

	Tiltak mot overvatn
	3100
	OVT
	51-235-235
	78-0-0-8
	
	
	0-204-235
	100-13-0-8

	Grønstruktur kombinert i samsvar med definerte føresegner
	38001)
	[image: 3800-1-150-30]KG
	153-255-153
    255-255-255
	40-0-40-0
0-0-0-0
	 
	[image: 3800-2-150-30]
	102-204-102
255-255-255
	50-0-50-20
0-0-0-0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Forsvaret
	(4000)
	
	
	
	
	
	
	

	Forsvaret
	4001
	F 
	204 204–153
	0-0-25-20
	
	
	153-153-102
	0-0-33-40

	Ulike typar militære formål
	4010
	 FU
	
	
	 
	 
	
	

	Skytefelt eller øvingsområde
	4020
	 FS
	
	
	 
	 
	
	

	Forlegning eller leir
	4030
	 FF
	
	
	 
	 
	
	

	
Område for Forsvaret kombinert i samsvar med definerte føresegner
	48001)
	[image: 4800-1-150-30]FK
	204-204-153
255-255-255
	0-0-25-20
0-0-0-0
	
	[image: 4800-2-150-30]
	153-153-102
255-255-255
	0-0-33-40
0-0-0-0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR)
	(5000)
	
	
	
	
	
	
	

	LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden
	51002)
	LNFR (ev. LNF)
	204-255-153
	20-0-40-0
	
	
	153-255-102
	40-0-60-0

	LNFR-areal for spreidde bustad-, fritids- eller næringsbygg osv.
	5200
	LS
	204-255-204
	20-0-20-0
	
	
	51-255-153
	80-0-40-0

	Spreidde bustadbygg
	5210
	[image: Bolig-ny_1]  LSB
	
	
	
	
	
	

	Spreidde fritidsbygg
	5220
	[image: Hytte-1-ny]  LSF
	
	
	
	
	
	

	Spreidde næringsbygg
	5230
	[image: iNSUSTRI-1]  LSN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	(6000)
	 
	
	
	
	
	
	

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	6001
	 BSV
	204-255-255
	20-0-0-0
	
	
	102-255-255
	60-0-0-0

	Ferdsel
	6100
	 FE
	102-204-255
	60-20-0-0
	
	
	0-153-204
	100-25-0-20

	Ankringsområde
	6110
	ANK
	51-175-175
	71-0-0-31
	
	
	0-153-153
	100-0-0-40

	Opplagsområde
	6120
	OP
	
	
	
	
	
	

	Riggområde
	6130
	RI
	
	
	
	
	
	

	Farleier
	6200
	FA 
	102-204-255
	60-20-0-0
	
	
	0-153-204
	100-25-0-20

	Hovud- og sidelei
	6211
	LED
	
	
	
	
	
	

	Hamneområde i sjø
	6220
	HOS
	51-204-204
	75-0-0-20
	
	
	102-180-180
	43-0-0-29

	Småbåthamn
	6230
	 SH
	
	
	
	
	
	

	Fiske
	63002)
	FI
	102-153-255
	60-40-0-0
	
	
	102-102-255
	60-60-0-0

	Akvakultur
	6400
	 AKV
	255-204-255
	0-20-0-0
	
	
	204-153-204
	0-25-0-20

	Drikkevatn
	6500
	 DV
	153-204-255
	40-20-0-0
	
	
	51-153-255
	80-40-0-0

	Naturområde i sjø og vassdrag
	6610
	 NSV
	153-255-255
	40-0-0-0
	
	
	0-236-236
	100-0-0-7

	Naturområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	6620
	NSVS
	
	
	
	
	
	

	Friluftsområde i sjø og vassdrag
	6710
	 FLV
	
	
	
	
	 
	

	Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	6720
	FLVS
	
	
	
	
	
	

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone kombinert i samsvar med definerte føresegner.
	68001)
	[image: 6800-1-150-30]VK
	204-255-255
255-255-255
	20-0-0-0
0-0-0-0
	
	[image: 6800-2-150-30]
	102-255-255
255-255-255
	60-0-0-0
0-0-0-0


1) Breidd på stripene i kombinasjonar: 2,5
2)  Symbol er ikkje påkravd, men kan brukast om ein ønskjer det.


2.5.1.6	Kodar og framstilling av formål som linjer, gruppe 6

	… TYPESAMFLINJE
	
	
	Symbol-beskriving
	Noverande
Farge RGB 0-0-0 (svart) 
	Nytt formål
Farge RGB 255-0-0 (raud)

	
	
	
	Lengd
(mm)
	Mellomrom (mm)
	
	

	
	
	
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv
	Vertniv

	
	Kode
	Strekbreidd
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3
	Tunnel
1
	På bakken
2
	Bru m.m.
3

	Farlei
	1161
	0,3
	
	0.8
	
	
	0.5
	
	
	[image: 1161-a1-v2]
	
	
	[image: 1161-a2-v2]
	

	Småbåtlei
	1162
	0,2
	
	0,5
	
	
	0.4
	
	
	[image: 1162-a1-v2_1]
	
	
	[image: 1162-a2-v2_2]
	









2.5.2 [bookmark: _Toc156210118][bookmark: _Toc234828954]
 Framstilling av omsynssoner med lovheimlar og kodar
Sjå også kapittel 2.5.4 for signatur på linjer. 
Små flater, alle omsynssoner: Bruk farge, skravurtype og vinkel som definert på omsynssonene, men reduser avstanden mellom linjene til det halve.
	Namn og heimel
	Kode
	Signatur
	Objektnamn, merknader

	1. Sikringssoner med opplysningar om fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Nedslagsfelt for drikkevatn
· Område for grunnvassforsyning 
· Sikringssone for transport (byggjeforbod rundt veg, bane og flyplass)
· Frisikt
· Andre sikringssoner
	110
120
130

140
190
	
[image: ]


	KpSikringSone og RpSikringSone


«Frisikt» blir berre nytta i reguleringsplan

	2. Støysoner med opplysningar om fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Raud støysone
· Gul støysone
· Stille område (grøn sone)
· Andre støysoner
	210
220
230
290
	[image: ]
	KpStøySone og RpStøySone

	3. Faresoner med opplysningar om fareårsak eller miljørisiko, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav a og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Ras- og skredfare
· Flaumfare
· Radonfare
· Brann- og eksplosjonsfare
· Skytebane
· Høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkablar)
· Sone for militær verksemd
· Annan fare
	310
320
330
350
360
370
380
390
	[image: ]
	KpFareSone og RpFareSone

	4. Sone med særlege krav til infrastruktur med opplysningar om type infrastruktur, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav b og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Krav til infrastruktur
· Rekkjefølgjekrav til infrastruktur
· Rekkjefølgjekrav til samfunnsservice
· Rekkjefølgjekrav til grønstruktur
	410
430
440
450
	[image: ]
	KpInfratrukturSone og RpInfrastrukturSone

	5. Sone med særleg omsyn til landbruk, reindrift, mineralressursar, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med opplysningar om interesse, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav c og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Omsyn til landbruk
· Omsyn til reindrift
· Omsyn til mineralressursar
· Omsyn til friluftsliv
· Omsyn til grønstruktur
· Omsyn til landskap
· Bevaring av naturmiljø
· Bevaring av kulturmiljø
· Randområde til nasjonalpark eller landskapsvernområde
	510
520
590
530
540
550
560
570
580
	[image: ]
	KpAngittHensynSone og RpAngittHeUNnsynSone

	6. Sone for bandlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningslova eller andre lover, eller som er bandlagd etter slikt rettsgrunnlag, med opplysningar om formålet, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav d og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Bandlegging for regulering etter plan- og bygningslova
· Bandlegging etter naturmangfaldslova
· Bandlegging etter kulturminnelova
· Bandlegging etter andre lover
· Bandlegging basert på avkøyringsklassar etter veglova 
	710
720
730
740
750
	[image: ][image: ] 

	KpBåndleggingSone og RpBåndleggingSone

(For KpBåndleggingSone nyttar ein raud farge i signaturen for Arealst=2)

	7. Sone som gjeld felles planlegging for fleire eigedommar, fortetting, omforming og fornying og bruk av særskilde gjennomføringsverkemiddel, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav e og § 12-6 første ledd, kan førast opp som:

	· Krav om felles planlegging
· Krav om fortetting, omforming og fornying og bruk av særskilde gjennomføringsverkemiddel

	810
820

	[image: ]
	KpGjennomføringSone og RpGjennomføringSone

	7 a) Sone med krav om grunneigarfinansiering av infrastruktur osv., jf. plan- og bygningslova kapittel 12 A, kan førast opp som:

	· Krav om grunneigarfinansiering av infrastruktur etter § 12 A-1
· Krav om flytting av infrastruktur for å frigjere areal til utbyggingsformål etter § 12 A-13
	850
860
	[image: ]
	KpGjennomføringSone og RpGjennomføringSone

	8. I arealdelen av kommuneplanen og i reguleringsplanar som er utarbeidde som områderegulering, kan det fastsetjast følgjande sone der den gjeldande reguleringsplanen framleis skal gjelde uendra, jf. plan- og bygningslova § 11-8 tredje ledd bokstav f og § 12-6 andre ledd:

	· Den gjeldande reguleringsplanen skal gjelde uendra
	910
	[image: ]
	KpDetaljeringSone (blir ikkje nytta i detaljregulering)




2.5.3 [bookmark: _Toc234828955]Framstilling av føresegner
2.5.3.1	Kodar og framstilling av føresegner som flater

	
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
Farge RGB 0-0-0
	Merknad

	KpBestemmelseOmråde

	0,5
	2
	2
	[image: ]

	Prikksignatur blir laga med stor avstand mellom punkta. Prikksignatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent.



	KpRegulertTerreng
	0,5
	2
	2
	[image: ]
	Føresegnsområde for KpRegulertTerreng. Eventuelle interne linjer i til dømes ein TIN-modell blir ikkje teikna i plankartet. Eventuelle høgder/kotar innanfor føresegnsområdet blir framstilte med KpRegulertHøyde. Symbol som ein likesida trekant og stor avstand mellom trekantane. Signatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent.



2.5.3.2	Kodar og framstilling av føresegner som linjer

	
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
Farge RGB 0-0-0
	Merknad

	KpRegulertHøyde
	 0,20
	 2,0
	1,0 
	[image: ] 
	 [image: ] Nynorsk: Kotehøgd



	… KPJURLINJE
	
Kode
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
Farge RGB 0-0-0
	Merknad

	Byggjegrense
	1111
	0,35
	2,0
	2,0
	[image: ] 
	 


	Forbodsgrense, sjø
	1112
	0,50
	2,0
	2,0
	[image: ]
	


	Forbodsgrense, vassdrag
	1113
	0,50
	2,0
	2,0
	[image: ]
	

	Strandlinje, sjø
	1160
	0,50
	5,0
	2.0
	[image: ]
	


	Strandlinje, vassdrag
	1161
	0,50
	5,0
	2,0
	[image: ]
	


	Midtlinje, vassdrag
	1162
	0,15
	4,0
	2,0
	[image: ]
	



[bookmark: _Toc156210119]


[bookmark: _Toc234828956]2.5.4	Framstilling av linjer som avgrensar flater
	Flater med avgrensingslinjer
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Farge RGB 0-0-0
Symbol
	Merknad

	KpOmråde
	1,0
	5,0
	2,0
	[image: Et bilde som inneholder hvit, Rektangel, line, design]
	Signaturen blir også nytta der KpGrense er berar av informasjon om kvalitet frå grunnlagsdata. Blir også nytta som avgrensing der KpDetaljeringSone skal gjelde og det blir laga hòl i kommuneplanen.


	KpArealOmråde
	0,18
	 
	 
	[image: Et bilde som inneholder tekst, Rektangel, hvit, line

KI-generert innhold kan være feil.]
	Blir også nytta som signatur på KpArealGrense der formålsgrensa er berar av kvalitet frå grunnlagsdata.


	KpHandlingOmråde
	0,35
	2,0
	2,0
	[image: Et bilde som inneholder kvittering, hvit, line, algebra

KI-generert innhold kan være feil.]
	Blir også nytta som avgrensingslinje for 3D-objektet KpHandlingRom. Det er same linje som byggjegrense 1111 i kommuneplan.


	KpFareSone
KpSikringSone
KpStøySone
KpAngittHensynSone
KpGjennomføringSone
KpInfrastrukturSone
KpBåndleggingSone
KpDetaljeringSone
	0,5
	4,0
	1,5
	[image: Et bilde som inneholder line, kvittering, skjermbilde, hvit

KI-generert innhold kan være feil.]
	



Blir nytta som avgrensing av alle omsynssoner og dessutan alle omsynssoner som blir framstilte som 3D-objekt (romlege objekt).





	[bookmark: _Hlk197499622]KpEndringOmråde
	0,5
	5,0/1,0
	1,0/1,0
	[image: Et bilde som inneholder skjermbilde, line, Rektangel, kvittering

KI-generert innhold kan være feil.]
	

Bakgrunn: transparent





	KpUtsattRettsvirkning
	0,5
	5,0/1,5
	1,5
	[image: Et bilde som inneholder line, Rektangel, skjermbilde, kvittering

KI-generert innhold kan være feil.]
	

Bakgrunn: transparent





[bookmark: _Toc156210120][bookmark: _Toc234828957]2.5.5	Framstilling av linjer som ikkje er heimla i plan- og bygningslova
Nokre element som ikkje er heimla i pbl., kan etter anna lovgiving vere påkravd å vise i arealplanar. Linjene som er viste nedanfor, blir framstilte som juridiske linjer (KPJURLINJE), men er heimla i andre lovverk enn pbl.
2.5.5.1	Teikneregel for markagrense, lov av 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markalova)
Signaturen skal berre nyttast for føresegner om naturområde i Oslo og nærliggjande kommunar.
	… KPJURLINJE
	Kode
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
	Merknad

	Markagrense
	1163
	0,35
	5,0
	2,0
	[image: ]
	





2.5.5.2	Teikneregel for snøskuterløyper for fornøyelseskøyring, lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova), etter endring ved lov av 19. juni 2015 nr. 67
Signaturane skal berre nyttast som informasjonslinjer i arealdelen av kommuneplanen.
	… TYPESAMFLINJE
	Kode
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur, noverande 3)
	Signatur,        nytt formål
	Merknad

	Motorferdsel i utmark
	1163
	0,4
	5,0
	2,0
	0-0-0
[image: ]
	255-0-0
[image: ]
	

	Skuterløyper for fornøyelseskøyring3)
	1164
	0,4
	0,15
	0,35
	102-102-204
0-0-0
[image: ]
	102-102-204
0-0-0
[image: ]
	



3) For noverande plansituasjon blir linja framstilt med annakvar svart og blå tverrstrek, og for ny plansituasjon blir linja framstilt med annakvar raud og svart tverrstrek.

For meir informasjon om snøskuterløyper for fornøyelseskøyring sjå lenkja.
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Del 2: Spesifikasjon for teiknereglar. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
2.6 [bookmark: _Toc156210121][bookmark: _Toc234828958]Teiknereglar for reguleringsplan
2.6.1 [bookmark: _Toc156210122][bookmark: _Toc234828959]Kodar og framstilling av arealformål
2.6.1.1 Framstilling av arealformål som flater
	Formålsnamn
	Kode
	Formålsfarge med feltnamn
	
	Fargekode
RGB
	Fargekode
CMYK

	1. Bygningar og anlegg
	(1000)
	 
	 
	
	

	Bygningar og anlegg
	1001
	BA
	
	255-204-0
	0-20-100-0

	Bustadbygg
	1110
	B
	 
	255-255-51
	0-0-80-0

	Bustadbygg, frittliggjande småhus
	1111
	BF
	 
	255-255-153
	0-0-40-0

	Bustadbygg, konsentrerte småhus
	1112
	BK
	 
	255-255-51
	0-0-80-0

	Bustadbygg, blokker
	1113
	BB
	 
	255-255-51
	0-0-80-0

	Studentbustader
	1114
	SB
	 
	255-255-153
	0-0-40-0

	Garasjeanlegg for bustad- eller fritidsbygg
	1119
	BGF
	 
	255-255-51
	0-0-80-0

	Fritidsbygg
	1120
	FB
	 
	255-204-102
	0-20-60-0

	Frittliggjande fritidsbygg
	1121
	FBF
	 
	255-231-174
	0-9-32-0

	Konsentrert fritidsbygg
	1122
	FBK
	 
	255-204-102
	0-20-60-0

	Fritidsbygg, blokker
	1123
	FBB
	 
	
	

	Kolonihage
	1124
	FBH
	 
	
	

	Sentrumsformål
	1130
	SF
	 
	204-153-0
	0-25-100-20

	Kjøpesenter
	1140
	KS
	 
	204-153-204
	0-25-0-20

	Forretningar
	1150
	FOR
	 
	204-204-255
	20-20-0-0

	Bygningar for offentleg eller privat tenesteyting
	1160
	T
	 
	255-153-153
	0-40-40-0

	Barnehage
	1161
	BH
	 
	
	

	Undervisning
	1162
	UN
	 
	
	

	Forsamlingslokale for trus- og livssynsutøving
	1164
	REL
	
	
	

	Forsamlingslokale
	1165
	LOK
	
	
	

	Administrasjon
	1166
	ADM
	
	
	

	Kulturinstitusjon
	1167
	KU
	
	204-102-0
	0-50-100-20

	Helse- eller omsorgsinstitusjon
	1168
	HOM
	
	255-153-153
	0-40-40-0

	Nærmare definert offentleg eller privat tenesteyting
	1169
	 AT
	 
	
	

	Fritids- og turistformål
	1170
	FTU
	 
	153-153-204
	25-25-0-20

	Utleigehytter
	1171
	UTL
	 
	
	

	Fornøyelsespark eller temapark
	1172
	FPT
	 
	
	

	Campingplass
	1173
	C
	 
	
	

	Leirplass
	1174
	LP
	 
	
	

	Råstoffutvinning
	1200
	RU
	 
	204-153-153
	0-25-25-20

	Steinbrot og masseuttak
	1201
	SM
	 
	
	

	Massemottak
	1202
	MM
	 
	
	

	Næringsbygg
	1300
	NÆ
	 
	153-102-255
	40-60-0-0

	Kontor
	1310
	K
	 
	204-153-255
	20-40-0-0

	Hotell og overnatting
	1320
	HO
	 
	
	

	Servering
	1330
	BE
	 
	
	

	Industri
	1340
	IND
	 
	204-102-255
	20-60-0-0

	Kraftkrevjande industri
	1341
	KI
	 
	153-31-255
	40-80-0-0

	Datasenter
	1342
	DS
	 
	
	

	Lager
	1350
	LA
	 
	
	

	Bensinstasjon eller vegserviceanlegg
	1360
	BV
	 
	
	

	Nærmare definert næring
	1390
	ANÆ
	 
	153-102-255
	40-60-0-0

	Idrettsanlegg
	1400
	IDR
	 
	153-204-0
	25-0-100-20

	Skianlegg
	1410
	ISA
	 
	
	

	Skiløypetrasé
	1420
	SKI
	 
	
	

	Idrettsstadion
	1430
	IS
	 
	102-153-0
	33-0-100-40

	Nærmiljøanlegg
	1440
	NMA
	 
	153-204-0
	25-0-100-20

	Golfbane
	1450
	GO
	 
	204-255-51
	20-0-80-0

	Motorsportanlegg
	1460
	MOT
	 
	102-153-0
	33-0-100-40

	Skytebane
	1470
	SKB
	 
	
	

	Nærmare definert idrettsanlegg
	1490
	 AI
	 
	153-204-0
	25-0-100-20

	Andre typar anlegg
	1500
	ABA
	 
	255-153-51
	0-40-80-0

	Godsterminal
	1501
	GOT
	 
	
	

	Godslager
	1502
	GOL
	 
	
	

	Energianlegg
	1510
	EA
	 
	
	

	Fjernvarmeanlegg
	1520
	FVA
	 
	
	

	Vindkraftanlegg
	1530
	VKA
	 
	
	

	Solkraftanlegg
	1531
	SOL
	 
	255-102-51
	0-60-80-0

	Vass- og avløpsanlegg
	1540
	VA
	 
	255-153-51
	0-40-80-0

	Vassforsyningsanlegg
	1541
	VF
	 
	
	

	Avløpsanlegg
	1542
	AV
	 
	
	

	Anlegg for handtering av overvatn
	1543
	OA
	 
	
	

	Renovasjonsanlegg
	1550
	RA
	 
	
	

	Nærmare definert kommunalteknisk anlegg
	1560
	ØK
	 
	
	

	Telekommunikasjonsanlegg
	1570
	TK
	 
	
	

	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
	1587
	SMB
	 
	
	

	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	1588
	 SMS
	 
	
	

	Uthus, naust eller badehus
	1589
	UNB
	
	
	

	Nærmare definerte andre typar anlegg
	1590
	ASB
	 
	
	

	Uteopphaldsareal
	1600
	UTE
	 
	102-204-153
	50-0-25-20

	Leikeplass
	1610
	LEK
	 
	
	

	Gardsplass
	1620
	GPL
	 
	
	

	Parsellhage
	1630
	HA
	 
	
	

	Urbant landbruk
	1640
	URB
	 
	
	

	Nærmare definerte uteopphaldsareal
	1690
	AUT
	 
	
	

	Gravplass
	1700
	GR
	 
	204-102-153
	0-50-25-20

	Krematorium
	1710
	 KR
	 
	
	

	Bygg og anlegg for gravplass
	1730
	 BGR
	 
	
	

	Bygningar og anlegg kombinert i samsvar med dei definerte føresegnene 
	18001)
	[image: 1800-200-30]KBA
	  
	255-204-0
255-255-255
	0-20-100-0
0-0-0-0

	Kombinert bustad og forretning
	18012)
	[image: 1801-200-30]
	 
	255-255-0
204-204-255
	0-0-100-0
20-20-0-0

	Kombinert bustad, forretning og kontor
	18022)
	[image: 1802-200-30]
	 
	255-255-0
204-204-255
204-153-255
	0-0-100-0
20-20-0-0
20-40-0-0

	Kombinert bustad og tenesteyting
	18032)
	[image: 1803-200-30]
	 
	255-255-0
255-153-153
	0-0-100-0
0-40-40-0

	Kombinert bustad og kontor
	18042)
	[image: 1804-200-30]
	 
	255-255-0
204-153-255
	0-0-100-0
20-40-0-0

	Kombinert forretning og kontor
	18102)
	[image: 1810-200-30]
	 
	204-204-255
204-153-255
	20-20-0-0
20-40-0-0

	Kombinert forretning, kontor og industri
	18112)
	[image: 1811-200-30]
	 
	204-204-255
204-102-255
204-153-255
	20-20-0-0
20-60-0-0
20-40-0-0

	Kombinert forretning og industri
	18122)
	[image: 1812-200-30]
	 
	204-204-255
204-102-255
	20-20-0-0
20-60-0-0

	Kombinert forretning, kontor og tenesteyting



	18132)
	[image: 1813-200-30]
	 
	204-204-255
204-153-255
255-153-153
	20-20-0-0
20-40-0-0
0-40-40-0

	Kombinert forretning og tenesteyting
	18142)
	[image: 1814-200-30]
	 
	204-204-255
255-153-153
	20-20-0-0
0-40-40-0

	Kombinert næring og tenesteyting
	18242)
	[image: 1824-200-30]
	 
	153-102-255
255-153-153
	40-60-0-0
0-40-40-0

	Kombinert kontor og lager
	18252)
	[image: ]
	 
	204-153-255
153-102-255
	20-40-0-0
40-60-0-0

	Kombinert industri og lager
	18262)
	[image: ]
	 
	204-102-255
255-204-0
	20-60-0-0
0-20-100-0

	Kombinert kontor og industri
	18302)
	[image: 1830-200-30]
	 
	204-153-255
204-102-255
	20-40-0-0
20-60-0-0

	Kombinert kontor og tenesteyting
	18312)
	[image: 1831-200-30]
	 
	204-153-255
255-153-153
	20-40-0-0
0-40-40-0

	
Bygningar og anlegg kombinert med andre definerte hovudformål 

	19001)
	[image: ]BAA

	 
	255-204-0
255-255-153
	0-0-40-0
0-20-100-0

	 
	 
	 
	 
	
	

	2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
	(2000)
	 
	 
	
	

	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
	2001
	ST
	 
	153-153-153
	0-0-0-40

	Veg
	2010
	V
	 
	204-204-204
	0-0-0-20

	Køyreveg
	2011
	KV
	 
	
	

	Fortau
	2012
	FO
	 
	255-204-204
	0-20-20-0

	Torg
	2013
	TO
	 
	
	

	Gatetun
	2014
	GT
	 
	240-221-219
	0-8-9-6

	Gang- og sykkelveg
	2015
	GS 
	 
	255-204-204
	0-20-20-0

	Gangveg, gangareal eller gågate
	2016
	GG
	 
	
	

	Sykkelanlegg
	2017
	SA
	
	
	

	Faunapassasje
	2200
	FAU
	
	153-204-153
	25-0-25-20

	Annan veggrunn, teknisk anlegg
	2018
	AVT
	 
	153-153-153
	0-0-0-40

	Annan veggrunn, grøntareal
	2019
	 AVG
	 
	153-153-102
	0-0-33-40

	Bane
	2020
	BAN
	 
	204-153-102
	0-25-50-20

	Jernbane
	2021
	JB
	 
	
	

	Sporveg
	2022
	SV
	 
	
	

	Taubane
	2023
	TB
	
	
	

	Stasjons- eller terminalbygg
	2024
	BST
	 
	
	

	Haldeplass eller plattform
	2025
	HPP
	 
	
	

	Leskur eller plattformtak
	2026
	LPL
	 
	
	

	Tekniske bygningar og konstruksjonar
	2027
	SBK
	 
	
	

	Annan banegrunn, tekniske anlegg
	2028
	ABT
	 
	
	

	Annan banegrunn, grøntareal
	2029
	 ABG
	 
	153-153-102
	0-0-33-40

	Lufthamn
	2030
	LHA
	 
	153-153-153
	0-0-0-40

	Lufthamn, banesystem
	2031
	 LHL
	 
	
	

	Lufthamn, bygningar
	2035
	LHB
	
	
	

	Landingsplass for helikopter o.a.
	2034
	 LHE
	 
	
	

	Hamn
	2040
	H
	 
	153-204-204
	25-0-0-20

	Kai
	2041
	KAI
	 
	
	

	Hamneterminalar
	2042
	HT
	 
	
	

	Hamnelager
	2043
	HL
	 
	
	

	Molo
	2044
	MO
	
	51-190-190
	73-0-0-25

	Navigasjonsinstallasjon
	2045
	NI
	
	
	

	Hovudnett for sykkel
	2050
	HS
	 
	255-204-204
	0-20-20-0

	Kollektivnett
	2060
	KO
	 
	204-153-102
	0-25-50-20

	Trasé for nærmare definert kollektivtransport
	2061
	AK
	 
	
	

	Kollektivknutepunkt
	2070
	KK
	 
	
	

	Kollektivanlegg
	2071
	KA
	 
	
	

	Kollektivterminal
	2072
	KOT
	 
	
	

	Kollektivhaldeplass
	2073
	KH
	 
	
	

	Pendlar- eller innfartsparkering
	2074
	PI
	 
	
	

	Parkering
	2080
	P
	
	185-185-185
	0-0-0-27

	Rasteplass
	2081
	RP
	 
	
	

	Parkeringsplassar
	2082
	PP
	 
	
	

	Parkeringshus eller -anlegg
	2083
	PH
	 
	
	

	Teknisk infrastruktur
	2101
	TIS
	
	204-185-153
	0-9-25-20

	Kraftleidning, energinett
	2110
	EN
	 
	255-204-153
	0-20-40-0

	Fjernvarmenett
	2120
	FVN
	 
	
	

	Vass- og avløpsnett
	2140
	VAN
	 
	
	

	Vassforsyningsnett
	2141
	VFN
	 
	
	

	Avløpsnett
	2142
	AVN
	 
	
	

	Trasé for overvassnett
	2143
	OVN
	
	
	

	Trasé for avfallssug
	2150
	AVF
	 
	
	

	Telekommunikasjonsnett
	2160
	TKN
	 
	
	

	Sikringsanlegg
	2170
	SIA
	
	220-153-153
	0-30-30-14

	Trasé for nærmare definert teknisk infrastruktur
	2180
	 ATI
	 
	
	

	Kombinerte tekniske infrastrukturtrasear
	2190
	 KIT
	 
	
	

	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kombinert i samsvar med definerte føresegner
	28001)
	[image: 2800]SK
	

	204-204-204
255-255-255
	0-0-0-20
0-0-0-0

	Samferdselsanlegg eller teknisk infrastruktur kombinert med andre definerte hovudformål
	29001)
	[image: 2900-rp]SAA
	
	204-204-204
255-204-153
	0-0-0-20
0-20-40-0

	
	
	
	
	
	

	3. Grønstruktur
	(3000)
	 
	 
	
	

	Grønstruktur
	3001
	G
	
	153-255-153
	40-0-40-0

	Blågrønstruktur
	3002
	BG
	 
	102-255-204
	60-0-20-0

	Naturområde – grønstruktur
	3020
	GN
	 
	153-255-153
	40-0-40-0

	Turdrag
	3030
	TD
	 
	
	

	Turveg
	3031
	TV
	 
	
	

	Friområde
	3040
	FRI
	 
	
	

	Badeplass eller -område
	3041
	BAD
	 
	
	

	Park
	3050
	PA
	 
	
	

	Vegetasjonsskjerm
	3060
	VS
	 
	
	

	Vasspegel
	3061
	VSP
	
	204-255-255
	20-0-0-0

	Tiltak mot overvatn
	3100
	OVT
	
	51-235-235
	78-0-0-8

	Infiltrasjon, fordryging eller avleiing
	3110
	INF
	
	
	

	Grønstruktur kombinert i samsvar med definerte føresegner
	38001)
	[image: 3800]KG
	
	153-255-153
255-255-255
	40-0-40-0
0-0-0-0

	Grønstruktur kombinert med andre definerte hovudformål
	39001)
	[image: 3900]GAA
	 
	102-204-102
153-255-153
	50-0-50-20
40-0-40-0

	4. Forsvaret
	(4000)
	 
	 
	
	

	Forsvaret
	4001
	F
	 
	204-204-153
	0-0-25-20

	Ulike typar militære formål
	4010
	FU
	 
	
	

	Skytefelt eller øvingsområde
	4020
	FS
	 
	
	

	Forlegning eller leir
	4030
	FF
	 
	
	

	Område for Forsvaret kombinert i samsvar med definerte føresegner
	48001)
	[image: 4800]FK
	 
	204-204-153
255-255-255
	0-0-25-20
0-0-0-0

	Område for Forsvaret kombinert med andre definerte hovudformål
	4900
	[image: 4900]FAA
	
	204-204-153
204-255-153
	0-0-20-20
20-0-40-0

	 
	 
	 
	 
	
	

	5. Landbruks-, natur og friluftsområde og reindrift (LNFR)
	(5000)
	 
	 
	
	

	LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden
	51003)
	 LNF/LNFR
	 
	204-255-153
	20-0-40-0

	Landbruk
	5110
	L
	 
	
	

	Jordbruk
	5111
	J
	 
	
	

	Skogbruk
	5112
	SKOG
	 
	
	

	Seterområde
	5113
	SE
	 
	51-255-153
	80-0-40-0

	Gartneri
	5114
	GA
	 
	
	

	Naturformål
	5120
	N
	 
	153-255-102
	40-0-60-0

	Friluftsformål
	5130
	FL
	 
	
	

	Reindrift
	5140
	R
	 
	
	

	LNFR-areal for spreidde bustad-, fritids- eller næringsbygg osv.
	5200
	LS
	 
	204-255-204
	20-0-20-0

	Spreidde bustadbygg
	52103)
	[image: Bolig-ny_1]LSB
	 
	
	

	Spreidde fritidsbygg
	52203)
	[image: Hytte_1-ny] LSF
	 
	
	

	Spreidde næringsbygg
	52303)
	[image: 5230-1]LSN
	 
	
	

	Naturvern
	5300
	NV
	 
	0-204-102
	100-0-50-20

	Jordvern
	5400
	JV
	 
	
	

	Særlege landskapsomsyn
	5500
	LH
	 
	
	

	Vern av kulturmiljø eller kulturminne
	5600
	KMV
	 
	
	

	Område for landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) kombinert med andre definerte hovudformål
	5900
	[image: 5900]LAA
	 
	204-255-153
255-255-255
	20-0-40-0
0-0-0-0

	 
	 
	 
	 
	
	

	6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
	(6000)
	 
	 
	
	

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	6001
	 BSV
	 
	204-255-255
	20-0-0-0

	Ferdsel
	6100
	FE
	 
	51-204-255
	80-20-0-0

	Ankringsområde
	6110
	ANK
	
	51-175-175
	71-0-0-31

	Opplagsområde
	6120
	OP
	
	
	

	Riggområde
	6130
	RI
	
	
	

	Massedeponi i sjø og vassdrag
	6140
	MD
	
	102-153-204
	50-25-0-20

	Farlei
	6200
	FA
	 
	51-204-255
	80-20-0-0

	Hovud- og sidelei
	6211
	LED
	
	
	

	Hamneområde i sjø
	6220
	HOS
	 
	51-204-204
	75-0-0-20

	Småbåthamn
	6230
	SH
	 
	
	

	Bøyehamn
	6240
	BØH
	 
	51-204-255
	80-20-0-0

	Fiske
	63003)
	FI
	 
	102-153-255
	60-40-0-0

	Fiskeområde
	6310
	FIO
	 
	153-102-255
	40-60-0-0

	Låssetjingsplassar
	6320
	LÅS
	 
	102-153-255
	60-40-0-0

	Gytefelt eller oppvekstområde for yngel
	6330
	GYO
	 
	
	

	Akvakultur
	6400
	AKV
	 
	255-204-255
	0-20-0-0

	Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag
	6410
	 ASV
	 
	
	

	Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande landanlegg
	6420
	 ASVL
	 
	
	

	Fangstbasert levandelagring
	6430
	FAL
	
	204-153-255
	20-40-0-0

	Drikkevatn
	6500
	DV
	 
	51-153-255
	80-40-0-0

	Naturområde i sjø og vassdrag
	6610
	 NSV
	 
	153-255-255
	40-0-0-0

	Naturområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	6620
	 NSVS
	 
	
	

	Friluftsområde i sjø og vassdrag
	6710
	 FLV
	 
	
	

	Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
	6720
	 FLVS
	 
	
	

	Idrett og vassport
	6760
	IV
	 
	102-204-204
	50-0-0-20

	Badeområde
	6770
	VBAD
	 
	102-255-255
	60-0-0-0

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone kombinert i samsvar med definerte føresegner
	68001)
	[image: 6800]VK
	
	204-255-255
255-255-255
	20-0-0-0
0-0-0-0

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre definerte hovudformål
	69001)
	[image: 6900]VAA
	 
	204-255-255
102-255-255
	20-0-0-0
60-0-0-0


1) 	Breidd på stripene i signaturen: 2,5	                                  2) Breidd på stripene i signaturen: 3	                                          3) Symbol er ikkje påkravd, men kan brukast om ein ønskjer det.


[bookmark: _Toc234828960]2.6.2	Framstilling av omsynssoner med lovheimlar og kodar
[bookmark: _Toc156210123]Tabellen i punkt 2.5.2 viser ei fullstendig oversikt over signaturar for omsynssoneflater både for kommuneplanar og reguleringsplanar. Ved overgang til heileigd geometri vil det ikkje lenger finnast eigne objekttypar for linjene, med eit par unntak (plangrense og formålsgrense). Sjå punkt 2.6.4 for skildring av avgrensingslinja for flatene.


[bookmark: _Toc234828961][bookmark: _Toc242578326][bookmark: _Toc156210124]
2.6.3	Framstilling av føresegner
2.6.3.1	Framstilling av føresegner som flater 
Alle signaturar skal framstillast med svart farge (RGB 0-0-0).
	Flater
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
	Merknader

	RpBestemmelseOmråde
	0,5
	2,0
	2,0
	[image: Et bilde som inneholder line, diagram, skjermbilde, hvit

KI-generert innhold kan være feil.]
	Flatesignatur for føresegnsområde. Prikksignatur med maksimal boundingbox (typisk 2048 UPM i fonten) og lite symbol gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent.

	PblMidlByggAnleggOmråde
	0,5
	2,0
	2,0
	[image: ]
	Flatesignatur for føresegnsområde for mellombels bygg- og anleggsområde. Flata blir avgrensa med PblMidlByggAnleggrense (avgrensingsobjekt i 4.5-versjonar). Same signatur blir brukt på mellombels bygg- og anleggsområde i planar som er vedtekne før 1. juli 2018, dvs. flater med RpBestemmelsehjemmel 91. Skravur blir fjerna så snart anleggsperioden er over. Bakgrunn: transparent.

	RpRegulertTerreng
	0,5
	2,0
	2,0
	[image: Et bilde som inneholder diagram, line, skjermbilde, Plottdiagram

KI-generert innhold kan være feil.]
	Føresegnsområde for regulert terreng. Eventuelle interne linjer i til dømes ein TIN-modell blir ikkje teikna i plankartet. Eventuelle høgder/kotar innanfor føresegnsområdet blir framstilte med RpRegulertHøyde. Prikksignatur med maksimal boundingbox og lite symbol (trekantsymbol med like lange sider) gir ein luftig signatur. Bakgrunn: transparent.












2.6.3.2 Framstilling av føresegner som linjer
Alle linjer skal framstillast med svart farge (RGB 0-0-0).

	Linjer
	Kode
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
	
Merknader

	RpRegulertHøyde / høgd frå planregel
	
	 0,25
	 2,0
	1,0 
	[image: ]
		[image: Gesimshøyde]	Nynorsk: Gesimshøgd



	Linjer
	Kode
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Signatur
	
Merknader

	RPJURLINJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Regulert eigedomsgrense
	1203
	0,25
	
	
	
[image: 1203]
	

	Eigedomsgrense som skal opphevast
	1204
	0,20
	2,0
	1,5
	[image: 1204]
	

	Bygg, kulturminne m.m. som skal bevarast
	1210
	1,0
	 
	 
	[image: 1210]
	 

	Byggjegrense
	1211
	0,35
	4,0
	2,0
	[image: 1211]
	Nyttar same signatur på RpHandlingOmråde og RpHandlingRom

	Planlagde bygningar
	1213
	0,3
	 
	 
	[image: ]
	


	Bygningar som inngår i planen 
	1214
	0,5
	 
	 
	[image: 1214-150-20]
	 

	Bygningar som føreset fjerning
	1215
	0,20
	2,0
	2,0
	[image: 1215-200-20]
	[image: 1215-figur]Linjetype som tidlegare, men blir supplert med linjer i diagonalane til bygningen.

	Regulert senterlinje
	1221
	0,18
	8,0
	2,0
	[image: 1221] 
	 

	Frisiktlinje
	1222
	0,18
	2,0
	1,0
	[image: 1222]
	Det skal vere uhindra sikt i eit område langs den kommunale vegen på kvar side av avkøyringa. Det blir opplyst med ei frisiktlinje. Frisiktlinja blir framstilt saman med flateobjektet frisiktsone (KpSikringSone).

	Regulert kant, køyrebane 
	1223
	0,20
	4,0
	1,0
	[image: ]
	 

	Regulert køyrefelt 
	1224
	0,35
	2,5
	2,0
	[image: 1224]
	 

	Regulert parkeringsfelt 
	1225
	0,35
	1,5
	1,0
	[image: 1225]
	 

	Regulert fotgjengarfelt 
	1226
	0,35
	1,0
	0,5
	[image: 1226]
	 

	Regulert støyskjerm 
	1227
	0,35
	5,0
	 
	[image: 1227]
	 

	Regulert støttemur
	1228
	0,20
	 
	 
	[image: 1228]
	 Tverrstreken viser fallretninga på muren. 

	Sikringsgjerde
	1235
	0,35
	 
	 
	[image: 1235]
	 

	Bru 
	1252
	0,5
	5,0
	1,0
	 [image: 1252]
	[image: 1252-fig]Bru-kar blir markerte med RPJURPUNKT 1251 og teikna med målestokksrett storleik og plassering, på land og/eller i sjøen. Den maksimale breidda til brua blir markert med stipla linje. 

	Tunnel 
	1254
	0,5
	1,0
	1,0
	 [image: 1254]
	Tunnelinnslag blir markert med RPJURPUNKT 1251 i mindre målestokkar. Den maksimale breidda til tunnelen blir markert med stipla linje. Linja kan også nyttast ved framstilling av tunnelinnslag i store målestokkar.

	Måle- og avstandslinje 
	1259
	0,2
	 
	 
	 [image: 1259]
	
[image: 1259-fig] 

	Strandlinje, sjø
	1260
	1,0
	5,0
	2,0
	[image: ]
	

	Strandlinje, vassdrag
	1261
	1,0
	5,0
	2,0
	[image: ]
	

	Midtlinje, vassdrag
	1262
	0,35
	4,0
	2,0
	[image: 1262]
	Som regulert senterlinje (1221) 



2.6.3.3 Kodar og framstilling av føresegner som punkt

	
RPJURPUNKT
	Kode
	Farge RGB
	Symbol
	Merknader

	Vegstenging / fysisk køyresperre
	1231
	 0-0-0
	[image: 1231]
	 

	Stenging av avkøyring
	1241
	 0-0-0
	[image: ]
	 

	Avkøyring
	1242
	  0-0-0
	[image: 1242]
	 

	Innkøyring
	1243
	  0-0-0
	[image: ]
	 

	Utkøyring
	1244
	  0-0-0
	[image: ]
	 

	Bru-kar
	1251
	  0-0-0
	[image: 1251]
	 

	Tunnelopning
	1253
	  0-0-0
	[image: 1253][image: 1251-1]
	Blir nytta for planar i mindre målestokkar 

	Eksisterande tre som skal bevarast
	1271
	
 0-0-0 

	[image: ]
	Om lag 5 meters diameter på sirkel rundt tre 

	Regulert nytt tre
	1272
	 0-0-0
	[image: ]
	 

	Regulert møneretning
	1273
	 0-0-0
	[image: 1273-150-20]
	 



[bookmark: _Toc234828962]2.6.4	Framstilling av linjer som avgrensar flater
Alle linjer skal framstillast med svart farge (RGB 0-0-0).
	Flatetype
	Strekbreidd
	Lengd
	Mellom
	Symbol
	Merknader

	RpOmråde
	1,0
	5,0
	2,0
	[image: Et bilde som inneholder hvit, line, Rektangel, skjermbilde

KI-generert innhold kan være feil.]
	Blir også brukt som avgrensing av områdeplan mot RpDetaljeringSone når det blir laga hòl i ein områdeplan


	RpFormålOmråde / RpFormålGrense
	0,35
	
	
	[image: Et bilde som inneholder Rektangel, skjermbilde, hvit, line

KI-generert innhold kan være feil.] 
	Nyttar signaturen for formålsflater med heileigd geometri og formålsgrenser som ber kvalitet

	
RpSikringSone, 
RpStøySone
RpFareSone, 
RpInfrastrukturSone, 
RpAngittHensynSone, 
RpBåndleggingSone, 
RpGjennomføringSone, 

RpDetaljeringSone, 
	0,5
	4,0/0,2
	1,5
	[image: Et bilde som inneholder skjermbilde, kvittering, line, hvit

KI-generert innhold kan være feil.]
	Nyttar same signatur for å avgrense 3D-objekt for omsynssoner

	RpHandlingOmråde
	0,35
	4,0
	2,0
	[image: ]

	Same signatur som byggjegrense



	RpEndringOmråde
	0,5
	5,0 / 1,0
	1,0 / 1,0
	[image: ]
	



	RpUtsattRettsvirkningOmråde
	0,5
	5,0 / 1,5
	1,5/1,5
	[image: Et bilde som inneholder line, Rektangel, skjermbilde, hvit

KI-generert innhold kan være feil.]
	






2.7 [bookmark: _Toc156210126][bookmark: _Toc234828963]Teiknereglar som gjeld for eldre utgåver av kart- og planforskrifta (pbl. av 2008)
Sidan kart- og planforskrifta første gong blei sett i kraft i 2009, er det enkelte formål som er tilbaketrekte, og som ikkje lenger skal brukast. Andre formål er tilbaketrekte i ein periode, men er tekne inn att. Tabellane nedanfor gir ei oversikt over endringane som er gjennomførte i formålslista for kommuneplan og reguleringsplan sidan lova blei sett i kraft 1. juli 2009. 
[bookmark: _Toc234828964]2.7.1	Kommuneplan
Tabellen viser gyldigheitsperiode for formål som er trekte tilbake. Merk at nokre formål har vore trekte tilbake, men er tekne inn att som gyldige.
	Namn
	Kode
	Farge RGB
Eksisterande formål
	Farge RGB
Nytt formål
	Skildring
	Gyldig frå
	Gyldig til

	Bygningar og anlegg – generalisert (utgått)
	1000
	
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – generalisert (utgått)
	2000
	
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Trasé for teknisk infrastruktur (utgått)
	2100
	255-204-153
	255-153-102
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2025
	20090701
	20250701

	Grønstruktur – generalisert (utgått)
	3000
	
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Grønstruktur
	3001
	153-255-153
	102-204-102
	Gyldig frå 1. juli 2009 til 1. mars 2018, men blei teke inn att frå 1. juli 2025
	20250701
	

	Forsvaret – generalisert (utgått)
	4000
	
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) – generalisert (utgått)
	5000
	
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget til garden
	5001
	204-255-153
	153-255-102
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. januar 2011

	20090701
	20110101

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone – generalisert (utgått)
	6000
	
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Naturområde (utgått)
	6600
	153-255-255
	0-236-236
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025
	20090701
	20250701

	Friluftsområde
	6700
	153-255-255
	0-236-236
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025
	20090701
	20250701




















[bookmark: _Toc234828965]2.7.2	Reguleringsplan
Tabellen viser gyldigheitsperiode for formål som er trekte tilbake. Merk at nokre formål har vore trekte tilbake, men er tekne inn att som gyldige. 
	Namn
	Kode
	Farge RGB
	Skildring
	Gyldig frå
	Gyldig til

	Bygningar og anlegg – generalisert (utgått)
	1000
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Institusjon (utgått)
	1163
	255-153-153
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. mars 2018. Er erstatta av kodane 1167 Kulturinstitusjon eller 1168 Helse- og omsorgsinstitusjon
	20090701
	20180701

	Forsamlingslokale
	1165
	255-153-153
	Gyldig frå 1. juli 2009 til 31. juli 2018, men blei teke inn att frå 1. Juli 2025
	20250701
	

	Næring/kontor (utgått)
	1820
	[image: ]
153-102-255
204-153-255
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011

	20090701
	20110101

	Næring/kontor/industri (utgått)
	1821
	[image: ]153-102-255
204-153-255
204-102-255
	
Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011

	20090701
	20110101

	Næring/industri (utgått)
	1822
	[image: ]
153-102-255
204-102-255
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011


	20090701
	20110101

	Næring/kontor/tenesteyting (utgått)
	1823
	[image: ]153-102-255
204-153-255
255-153-153
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. januar 2011



	20090701
	20110101

	Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (utgått)
	2000
	
	Skal ikkje brukast på planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Lufthamn – terminalbygg (utgått)
	2032
	153-153-153
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025

	20090701
	20250701

	Lufthamn – hangarar/administrasjonsbygg (utgått)
	2033
	153-153-153
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025

	20090701
	20250701

	Trasé for teknisk infrastruktur (utgått)
	2100
	255-204-153
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. mars 2018

	20090701
	20180301

	Grønstruktur – generalisert (utgått)
	3000
	
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Grønstruktur
	3001
	153-255-153
	Gyldig frå 1. juli 2009 til 1. mars 2018, men blei teke inn att frå 1. juli 2025
	20250701
	

	Forsvaret – generalisert (utgått)
	4000
	
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Definert militært formål kombinert med andre definerte hovudformål (utgått)
	4900
	[image: ]
204-204-153
204-255-153
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025

	20090701
	20250701

	Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) – generalisert (utgått)
	5000
	
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR) (utgått)
	5001
	204-255-153
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. januar 2011
	20090701
	20110101

	Pelsdyranlegg (utgått)
	5115
	51-255-153
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025
	20090701
	20250701

	Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone – generalisert (utgått)
	6000
	
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2012
	20090701
	20120701

	Skipslei (utgått)
	6210
	102-204-255
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. januar 2013. «Farlei» (6200) skal nyttast i staden.
	20090701
	20130101

	Naturområde (utgått)
	6600
	153-255-255
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025
	20090701
	20250701

	Friluftsområde
	6700
	153-255-255
	Skal ikkje brukast i planar som er vedtekne etter 1. juli 2025
	20090701
	20250701

	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (utgått)
	6730
	102-204-204
	Utgått per 1. januar 2011, erstatta av formål 1587
	20090701
	20110101

	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (utgått)
	6740
	102-204-204
	Utgått per 1. januar 2011, erstatta av formål 1588
	20090701
	20110101

	Uthus/naust/badehus (utgått)
	6750
	51-255-102
	Utgått per 1. januar 2011, erstatta av formål 1589
	20090701
	20110101




2.8 [bookmark: _Toc252796206][bookmark: _Toc253476387][bookmark: _Toc234828966][bookmark: _Toc156210133]Basiskartet
Basiskartet er det bakgrunnskartet som blir nytta for å etablere plankartet før planvedtaket. Det vil seie at det utgjer datagrunnlaget som dannar underlag og geografisk referanse til plandataa. Basiskartet omfattar vektordata frå mange kjelder og skal byggje på vektordata frå det offentlege kartgrunnlaget (DOK). Kommunen skal stille nødvendige utsnitt av det offentlege kartgrunnlaget til rådvelde for alle som fremjar eller uttaler seg om ei plan- eller byggjesak, jf. kart- og planforskrifta § 4 andre ledd.
Data i DOK er etablerte med grunnlag i produktspesifikasjonar som gir reglar for innhald, koding og framstilling. Vektordata frå til dømes FKB (felles kartdatabase) og matrikkelen er ein del av DOK.  Fullstendig oversikt over DOK-datasett finst på Geonorge. 
Det er basiskartet som avgjer kva referansesystem plankartet er etablert i, og plankartet skal med grunnlag i basiskartet gi opplysningar om kva for eit horisontalt geodetisk grunnlag, kva for eit høgdegrunnlag og kva for ein kartprojeksjon (til dømes EUREF 89, UTM sone 32) som er nytta. 
Kjelde for geodata som er brukte i basiskartet, skal komme fram, medrekna opplysningar om ajourføringsdato og eventuell tilleggskartlegging i privat regi. Aktuelle kjelder kan til dømes vere FKB, matrikkelen eller N50. 
Basiskartet har som nemnt grunnlag i vektordata frå ulike kjelder og har same krav som plankartet med omsyn til dokumentasjon. Eksportdatoen og kjelda til datalaget blir påført teiknforklaringa og skal følgje med som metadata ved utveksling av kartdata. Merk at vektordata frå til dømes FKB eller matrikkelen kan ha ulik eksportdato. Sjekk metadata for nedlasta data frå Geonorge eller få informasjon frå dataeigaren eller kommunen. 
Datauttaksdato bør ikkje vere eldre enn 6 månader for FKB-data i område med byar og tettbygde strøk. For grisgrendte strøk, skog- og fjellområde kan eit eldre kartgrunnlag aksepterast. Kartkontoret i ditt område eller representanten til kommunen har oversikt over det nyaste kartgrunnlaget frå Geovekst-prosjekta i Noreg digitalt. 
Det er viktig at presisjonen til basiskartet og oppdateringa av det er i samsvar med plantype og planformål. Merk at kartdata i mindre målestokkar ofte har dårlegare posisjonspresisjon enn til dømes data frå FKB eller matrikkelen. Ein må derfor vurdere om basiskartet for plankart i mindre målestokkar (typisk N20 eller N50 mindre) bør ha beste tilgjengelege posisjonspresisjon for enkelte formål eller område der det kan oppstå konflikt. Ved utarbeiding av ein konkret arealplan kan det vere nødvendig å supplere det offentlege kartgrunnlaget med meir detaljert eller nøyaktig kartlegging, jf. kart- og planforskrifta § 7 første ledd. 
Kartseriane FKB, N20 og N50 har mange objekt, og det vil vere nødvendig å utelate mindre vesentleg informasjon frå basiskartet for å gjere plankartet meir leseleg. Som støtte i tolkinga av planen kan høgdekurver, djupnekurver og tekst takast med, men det må vurderast opp mot formålet med planen.  For planar i mindre målestokkar har til dømes bygningar liten informasjonsverdi, men dei kan vere viktige for planar i større målestokkar. Dersom bygningar har noko å seie for planen, bør ein vurdere om dei skal takast inn i plankartet. For mykje informasjon i basiskartet kan gjere tolkinga av plankartet vanskeleg. Nokre stadnamn blir tekne med for at ein skal kunne kjenne seg att i kartet. 
Basiskartet blir utforma som strek-kart utan fylte eller skraverte flater og blir framstilt i gråtonar, RGB 153-153-153. Det er i samarbeid med Forsvaret laga ein eigen produktspesifikasjon for skjermkartografi for FKB og kartdata i mindre målestokkar som kan brukast som støtte. Teiknereglar for basiskartet treng ikkje inngå i teiknforklaringa, men kan inngå for enkelte element. Ortofoto skal ikkje nyttast som basiskart, men kan brukast til illustrasjonar.
Kart- og planforskrifta § 10 andre ledd andre punktum fastset at basiskartet skal følgje planen når det blir utveksla data. Basiskartet skal nyttast ved tolking av planen under planprosessen og også etter at planen er vedteken. Det vil seie at basiskartet må forvaltast på ein slik måte at det er lett å knyte opp mot den tilhøyrande juridiske planen. Normalt vil ein kunne lagre vektordata for basiskartet som ei vektorfil. Etter vedtak kan basiskartet eventuelt forvaltast som eit rasterbilete som georeferert TIFF eller georeferert PDF.
Følgjande element frå kartgrunnlaget skal inngå i basiskartet:
Høgdeinformasjon: Høgdekurver og senkingskurver skal inngå i basiskartet til alle plankart, men FKB-data bør nyttast for målestokkar ned til 1 : 10 000, og N20 eller N50 for mindre målestokkar.
Stadnamn: For kart i større målestokkar kan stadnamn hentast frå N5 Presentasjonsdata. For N20 og kartseriar i mindre målestokkar ligg stadnamn i eit eige datalag ved nedlasting.
Eigedomsgrenser: Eigedomsgrenser frå matrikkelen
Element frå kartgrunnlaget som kan inngå i basiskartet:
Bygningar: I målestokkar mindre enn 1 : 10 000 har bygningar liten informasjonsverdi i basiskartet. Bygningsdata i kartgrunnlaget har berre informasjonsverdi i byggjesona i kommuneplanen og kan bli vist i planen for målestokkar ned til 1 : 10 000. 
Vegar: Vegar som ikkje inngår som ein del av den juridiske informasjonen i planen, blir supplerte. Aktuelle midtlinjer er private vegar og eventuelle skogsbilvegar.
Bekker: Bekker med linjegeometri i vassfila i FKB/N20/N50
2.9 [bookmark: _Toc234828967]Forholdet til digitalt planregister
[bookmark: _Toc234216465][bookmark: _Toc156210134]Denne spesifikasjonen inneheld berre kodar med tilhøyrande teiknereglar for plankartet. Til planregisterdelen er det etablert eigne kodar med tilhøyrande teiknereglar for klage, motsegn og dispensasjon, planforslag og igangverande plan. Dei er gitt i NPAD-spesifikasjonen, del 4.
[bookmark: _Toc234828968]2.10	Endringslogg, del 2
	Kort beskriving av endring
	DATO

	Endringar som er gjennomførte i samsvar med endringar som er gitt av kart og planforskrift (1. juli 2025 og endringsforskrift av juni 2025).
· Formålsnamn er endra i samsvar med formålslista.
· Nye formål med tilhøyrande kode og farge er lagde inn (studentbustader, massemottak, solkraftanlegg og urbant landbruk for kommuneplan, og studentbustader, massemottak, kraftkrevjande industri, datasenter, solkraftanlegg, overvassanlegg, urbant landbruk, faunapassasje, lufthamn, bygningar og massedeponi i sjø og vassdrag for reguleringsplan).
· Kapittelet som viser formål som er gått ut / trekte tilbake, er omarbeidd og supplert med informasjon om historia til formåla.
· Formål som er gått ut / trekte tilbake, er flytta til eige kap. 2.7.1 for kommuneplan og kap. 2.7.2 for reguleringsplan.
· Kapittelinndelinga er justert i samsvar med struktur i kart- og planforskrifta – formål er samla uavhengig av kva geometri dei blir framstilte med.
Andre endringar:
· Teiknereglane er tilpassa ny forvaltningsstruktur i versjon 5.0 og nyare, med heileigd geometri.
· Teiknereglar for vassforsyningsanlegg og avløpsanlegg (formål som infrastrukturlinjer i kommuneplan) er harmoniserte i samsvar med bransjestandard for VA-anlegg.
· Det er laga flatesignatur på vanleg føresegnsområde og regulert terreng. 
· Det er innført objekt for endringsområde og utsett rettsverknad med eigen signatur for avgrensing av flatene.
· Juridiske linjer i kommuneplan (byggjegrense, forbodsgrense, forbodsgrense i vassdrag, strandlinje ved sjø, strandlinje i vassdrag) har fått svart farge, og strektjukna for forbodsgrense (1112 og 1113) og strandlinje (1160 og 1161) er endra frå 0.35 til 0.5.
· Det er teke inn informasjon om basiskartet frå NPAD del 1.

	17.06.2025

	–    Det er lagt inn ein felles tabell for framstilling og kodar for omsynssoner i kommuneplan og reguleringsplan.
–    Det er lagt inn to nye kodar for KpGjennomføring/RpGjennomføring etter endring/tilføyingar i pbl. av 20. juni 2025 nr. 93 (i kraft 1. juli 2025).
· Gjennomføringssone med krav om fornying (kode 830) går ut.
	22.10.2025

	–     Det er lagt inn teikneregel for formålsflate med kollektivknutepunkt (kode 2070).
	10.04.2026
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